**Отчет по работам, проведенным в 2016 году в рамках текущего ремонта в МКД по адресу:**

**улица Егорова дом 14**

1. Замена участка стояка холодного водоснабжения в подвальном помещении под детским садом.
2. Замена запорной арматуры центрального отопления на верхнем розливе центрального отопления.
3. Замена светильника коммунального освещения на 1 этаже подъезд № 1.
4. Замена поврежденных участков водосточных труб.
5. Замена врезки на стояке холодного водоснабжения.
6. Простукивание и отбивка слабодержащегося штукатурного слоя на фасаде здания.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Материалы | Стоимость материалов | Стоимость работ |
| 1 | Замена стояка ХВС в подвале | Труба м/пл Ду 26- 3мФитинг 26х1 вн.р.- 2 шт.,Кран Ду 25- 1 шт.,Сгон Ду 25 в сборе- 1 шт. | 1799,53 | 3500 |
| 2 | Замена запорной арматуры ЦОНа чердаке (сварка) | Кран Ду 25-1 шт.Кран Ду 20- 44 шт.Кран Ду 15- 85 шт.Спецсгон Ду25-1 шт.Спецсгон Ду 20- 44 шт.Спецсгон Ду 15-21 шт.Труба Ду 20- 12 мТруба Ду 15- 4 м | 27834,27 | 142000 |
| 3 | Замена светильников КО на 1 этаже | Светильник ЛПО 1х18- 3шт. | 1300 | 2800 |
| 4 | Замена участков водосточных труб | Труба Ду 216- 6 шт.Отмет Ду 216- 5 шт. | 22801250 | 5700 |
| 5 | Замена врезки на стояке ХВС | Резьба Ду 25Кран Ду 25- 1 шт.Спецсгон 25 – 1 шт. | 512,16 | 2000 |
| 6 6 | Отбивка слабодержащегося штукатурного слоя |  |  | 11500 |
| Итого  | 202 475,96 руб.  |