**Отчет по работам, выполненным в 2016 году в рамках**

**текущего ремонта в МКД по адресу:**

**набережная Крюкова канала, дом 11**

1. Замена участка стояка канализации МО «Коломна», кв. 3, 5.
2. Установка светодиодных светильников под аркой.
3. Замена участка стояка холодного водоснабжения, проходящего по квартирам №

5, 7.

1. Замена приводов автоматического закрывания ворот под аркой.
2. Замена блока управления автоматического закрывания ворот.
3. Замена стояков ХВС, проходящих по МО «Коломна», кв. № 3, 5.
4. Косметический ремонт лестничных клеток подъезд № 1.
5. Замена светильников коммунального освещения на светодиодные в подъезде № 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Материалы | Стоимость  материалов | Стоимость  работ |
| 1 | Замена стояка канализации  МО Коломна, кв 3,5 | Труба Ду 50 2м- 3 шт.,  Труба Ду 50 1м- 2 шт.,  Труба Ду 50 0,5м- 3 шт  Тройник Ду 50 прямой – 2 шт  Переход чуг/пласт-1 шт. | 834,12 | 3500 |
| 2 | Восстановление освещения  под аркой | Фотореле ФБ- 2М- 2 шт.  Светильник светодиод-4  Провод ВВГ 3х1,5- 20 м  Гофра Ду 20- 20 м | 5187 | 19000 |
| 3 | Замена стояка ХВС кв 5,7 | ППР труба Ду 25- 4м  ППР муфта перех 40х25-1  ППР муфта 40- 1 шт.  ППР уголок 25х90- 4 шт.  ППР муфта 25х3/4- 1 шт.  Кран шар Ду 20- 1 шт. | 531,5 | 2600 |
| 4 | Замена приводов ворот | Привода- 2 шт. |  | 40000 |
| 5 | Ремонт автоматики ворот |  |  | 5000 |
| 6 | Замена стояков ХВС МО «Коломна» кв 3 5 | Труба ППР Ду 32- 16 м  Муфта 32х3/4 н-1 шт.  Муфта 32х1 н- 3 шт.  Тройник 32х25х32- 1 шт.  Муфта соед 32- 4 шт.  Муфта 20х1/2 н- 5 шт.  Угол ППР 20х90- 6 шт.  Угол 25х90- 1 шт.  Клипса 20- 3 шт.  Муфта 25х3/4 н- 1 шт.  Угол ППР 32х90- 2 шт.  Кран Ду 25 в/в- 2 шт.  Кран Ду 20 в/в- 1 шт.  Хомут/шпилька 50- 2 шт.  Муфта соед Ду 40- 2 шт  Труба ППР Ду 40- 1 м. | 3216,8 | 14000 |
| 7 | Косметический ремонт лестничных клеток пар 1 |  | 27000 | 120000 |
| 8 | Замена светильников КО пар. 1 | Светодиодные светильники НПО- 7 шт. | 3500 | 6700 |
| Итого | | | | 251 069,42 руб. |