**Отчет по работам, проведенным в 2016 году в рамках текущего ремонта в МКД по адресу:**

**Угловой переулок дом 3.**

1. Замена запорной арматуры горячего водоснабжения в теплоцентре;
2. Замена светильников коммунального освещения в подъездах и во дворе на светодиодные;
3. Замена аварийных стояков ХВС по квартире 35 и помещению 1-Н;
4. Замена аварийных стояков ХВС, ГВС и участка канализации по квартирам: 45, 47, 49, 51;
5. Ремонт перекрытия 1-го этажа подъезда № 3;
6. Аварийно-восстановительные работы, в т.ч.:
	1. . Ремонт стяжки подъездов №: 1, 2, 4.
	2. . Укрепление перил;
	3. . Восстановление аварийного участка стояка ЦО квартир: 48, 50;
	4. . Восстановление освещения чердачных помещений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Материалы | Стоимость, руб. |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Материалов** | **Работ** |
| 1 | Замена запорной арматуры ГВС в Т/Ц | * Кран шар Ду 40
* Сгон Ду 40 в сборе
* Сгон Ду 50 в сборе
* Кран шар Ду 50
 | 1 шт.1 шт.1 шт.1 шт. | 4820 | 4800 |
| 2 | Замена светильников КО в подъездах и во дворе на светодиодные. | * Светодиодный светильник
 | 53 шт. | 19875 | 50880 |
| 3 | Замена аварийных стояков ХВС по кв. 35, пом. 1-Н. | * ППР труба Ду 32
* Уголок 32х90
* Тройнк Ду 32
* Муфта комб. 32х1 н.р.
* Муфта комб32х1/2 н.р.
* Муфта комб. 40х11/4 н.
* Муфта перех. 40х32
* Кран шар. Ду 32
 | 8 м.4 шт.2 шт.2 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт. | 2430 | 8000 |
| 4 | Замена аварийных стояков ХВС, ГВС и участка канализации по кв.45, 47, 49, 51. | * Труба фан. Ду 50 Л1
* Труба фан. Ду 50Л0,25
* Тройник Ду 50
* ППР труба Ду 32
* ППР трубаДу 32 арм.
* Уголок 32х45
* Уголок 32х90
* Муфта соед. Ду 32
* Муфта комб. 32х1 н.р.
* Муфта комб. 32х1/2 н.
* Тройник 32х25х32
* Труба Ду 25
* Уголок 25х45
* Уголок 25х90
* Муфта комб. 25х1/2 н.
* Хомут- шпилька 32
* Фитинг обжим 26х1
* Муфта комб. 32х1вн.
* Тройник 32
* Тройник 32х25х32
 | 1 шт.1 шт.1 шт.20 м.20 м.18 шт.4 шт.8 шт.2 шт.2 шт.8 шт.4 м.8 шт.10 шт.10 шт.10 шт.2 шт.4 шт.2 шт.2 шт. | 6780 | 35200 |
| 5 | Ремонт перекрытия 1-го этажа подъезда № 3. | * Керамзит
* Щебень
* Цемент М400
* Песок
 | 0.4 м30.2 м30.3 т.0.6 м3 | 5480 | 11000 |
| 6 | Аварийно-восстановительные работы, в т.ч.:- Ремонт стяжки подъездов: 1, 2, 4.- Укрепление перил- Восстановление аварийного участка стояка ЦО кв. 48, 50- Восстановление освещения чердачных помещений |  |  |  | 15 % плановой суммыпо статье расходов Текущий ремонт25480 |
| Итого | 174 745.00 руб. |